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Особенности
· Поддержка одновременной съемки с внешней вспышкой по триггеру.
· Камера имеет программируемые входы/выходы (IO).
· Поддерживает операционные системы Linux и ARM Linux, может быть интегрирована во встраиваемые устройства.
· Поддерживает вывод изображений в формате 16-битной градации серого 
· и 48-битного цветного без потерь.
· Мультикамерная работа стабильна, без разрывов соединения или потери кадров.
· Полная совместимость с SDK камер GigE для легкой замены.
·  Совместима с протоколом Vision, что обеспечивает бесперебойную работу с ПО для обработки изображений, таким как Halcon, VisionPro, Labview. 
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Технические характеристики

	                Модель Параметры
	VG-BN1205GC                                                                 VG-BN1205GM

	Датчик
	1" CMOS

	Затвор
	Global

	Цвет/Моно
	Color
	Mono

	Размер пикселя
	3.2X3.2μm

	Разрешение
	12MP

	Частота кадров
	4096X3072@28FPS

	Глубина цвета
	8bit

	Чувствительность
	57% @580nm                                                                              17% @850nm

	GPIO
	1 вход триггера, 1 выход управления вспышкой; 1 выход GP0

	Синхронизация
	Непрерывная/программный триггер/аппаратный триггер

	Максимальное       усиление
	8

	Время экспозиции (мс)
	0.0113~740.3

	Фильтр
	      Стандартный инфракрасный фильтр с отсечкой 650 нм  / Стандартное двустороннее AR-покрытие

	Буфер кадров
	128M Bytes

	Пользовательские данные камеры
	2K Bytes

	Формат вывода видео
	Bayer8                                                                            Mono8

	
Стандартные протоколы
	USB3Vision 1.0、GenICam

	Тип крепления объектива
	C

	Интерфейс данных
	USB3.0 TYPE B

	Питание
	5V,USB Bus power supply

	Потребляемая мощность
	<3W

	Габариты
	29(mm)X39.5(mm)X32.7(mm) (Excluding the lens base and rear case interface)

	Вес
	<100g

	Рабочая температура
	0~50 °C

	Температура хранения
	-30~60 °C

	Операционные системы
	WINXP, WIN7/8/10 32-bit & 64-bit systems, Linux and ARM Linux drivers, Android platform drivers, MAC OS systems

	Драйверы
	Directshow component Halcon Dedicated Component Labview Dedicated Driver OCX Component
TWAIN component

	Поддержка языков программирования
	C/C++/C#/VB6/VB.NET/Delphi/BCB/Python/Java

	Дополнительные функции
	Поддержка пользовательского разрешения ROI, регулировка контраста и гаммы, коррекция баланса белого, ускорение обработки изображений (ISP), 3D-шумоподавление, пользовательские LUT-таблицы, настройка частоты кадров и др.
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                 ТАБЛИЦА ВЫБОРА КОНФИГУРАЦИИ КАМЕРЫ SUA/SUF
	Функция

	Интерфейс
	12VPoE
	Пружинный авиаразъем
	C-крепление
	CS- крепление
	Статус

	-T1V-C
	1
	●
	●
	●
	
	Рекомендуется

	-T
	2
	
	●
	
	●
	Снято с производства

	-T-C
	2
	
	●
	●
	
	Снято с производства

	-TV-C
	3
	●
	●
	●
	
	Снято с производства
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 ОПИСАНИЕ РАЗЪЕМА (Вариант 1)



	Порт
	Контакт
	Цвет провода
	Сигнал
	Описание
	Примечание

	






Port A
	1
	Красный
	PWR12V
	Плюс питания камеры
	

	
	2
	Белый
	GPI1+/TRIG_ IN+
	Вход GPIO1/Триггерный вход (+)
	По умолчанию — триггерный вход

	
	3
	Корчиневый
	GPI2/GPO2
	Вход/выход GPIO2
	Двунаправленный неинверсный IO

	
	4
	
Зеленый
	GPO1+/STRB_OUT+
	Выход GPIO1/Управление вспышкой (+)
	По умолчанию — выход вспышки

	
	5
	Желтый
	GPO1-/STRB-OUT-
/TRIG_ IN-
	Общий минус GPIO/вспышки/триггера
	

	
	6
	Черный
	PWRGND
	Минус питания камеры
	





 ОПИСАНИЕ РАЗЪЕМА (Вариант 2)

	Контакт
	Цвет провода
	Сигнал
	Описание
	Примечание

	1
	Зеленый
	GPO1+/STRB_OUT+
	Выход GPIO1/Управление вспышкой (+)
	По умолчанию — выход вспышки

	2
	Желтый
	GPO1-/STRB_OUT-
	Минус выхода вспышки
	

	3
	Белый
	GPI1+/TRIG_IN+
	Триггерный вход (+)
	

	4
	Коричневый
	GPI1-/TRIG_IN-
	Триггерный вход (-)
	

	5
	Красный
	GPO2+
	Выход GPIO2 (+)
	

	6
	Черный
	GPO2-
	Выход GPIO2 (-)
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 ОПИСАНИЕ РАЗЪЕМА (Вариант 3)



	Порт
	Контакт
	Цвет провода
	Сигнал
	Описание
	Примечание

	
PortA

	1
	Зеленый
	GPO1+/STRB_OUT+
	Выход GPIO1/Управление вспышкой (+)
	По умолчанию — выход вспышки

	
	2
	Желтый
	GPO1-/STRB_OUT-
	Минус выхода вспышки
	

	
	3
	Белый
	GPI1+/TRIG_IN+
	Триггерный вход (+)
	

	
	4
	Коричневый
	GPI1-/TRIG_IN-
	Триггерный вход (-)
	

	
	5
	Красный
	PWR12V
	Плюс питания камеры
	

	
	6
	Черный
	PWRGND
	Минус питания камеры
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