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ViGiLiX VG-D20X-90
[image: ]Секторная антенна MIMO 5 ГГц 20 дБи 90º







Описание 
Полнодиапазонные секторные антенны - это серия промышленных антенн с перекрестной поляризацией, предназначенных для сетей Wi-Fi с частотой 5 ГГц.
Конструкция антенн несущего класса имеет обтекатель из светлого ПВХ для долговечности и эстетичности.
Входящая в комплект система крепления оснащена прочным креплением для монтажа на столб. Эта антенна оснащена 2x N гнездовыми разъемами.

Технические характеристики VG-D20X-90
	Модель    
	[bookmark: _GoBack]VG-D20X-90

	Частотный диапазон 
	4950-5850 МГц

	Соотношение F/B
	≥20 дБ

	Усиление
	2x20 дБи

	КСВН
	
<1,5 тип; макс. 2,0

	Излучение
	Направленное

	Ширина горизонтального луча
	90°

	Ширина вертикального луча
	4°

	Поляризация
	Горизонтальная и Вертикальная

	Молниезащита
	Заземленный постоянным током

	Максимальная входная мощность
	
100 Вт

	Сопротивление
	50Ώ

	Разъем
	2xN Female

	Материал обтекателя антенны
	ПВХ

	Способ крепления
	Столб

	Диаметр установочного столба
	Ø30~Ø50 мм

	Габариты
	725x130x60 мм

	Weight
	3 кг

	Рабочая температура
	-40℃ до +80℃

	Номинальная скорость ветра
	60 м/с

	Соответствие требованиям RoHS
	
Да
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