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ViGiLiX VG-Q13DP
[image: ]Всенаправленная антенна Mimo Dual Pol с высоким коэффициентом усиления 5 ГГц 13 дБи  











Описание 
Всенаправленная антенна базовой станции с двойной поляризацией и высоким коэффициентом усиления, оптимизированная для работы на частоте 5 ГГц. Эта антенна идеально подходит для многоточечных приложений, где требуется большая дальность действия и широкий охват. На самом деле это одна антенна с двумя разъемами, горизонтальной и вертикальной поляризациями для обоих портов. Прочная и устойчива к атмосферным воздействиям.


Технические характеристики VG-Q13DP
	Модель    
	VG-Q13DP

	Частотный диапазон 
	5150-5850 МГц

	Усиление
	2x13 дБи

	КСВН
	
<2.0

	Излучение
	Всенаправленное

	Ширина горизонтального луча
	360°

	Ширина вертикального луча
	7°

	Поляризация
	Горизонтальная и Вертикальная

	Молниезащита
	Заземленный постоянным током

	Максимальная входная мощность
	
100 Вт

	Сопротивление
	50Ώ

	Разъем
	2xN Female

	Материал обтекателя антенны
	ПВХ

	Способ крепления
	Столб

	Диаметр установочного столба
	Ø30~Ø50 мм

	Габариты
	75x620 мм

	Weight
	1.67 кг

	Рабочая температура
	-40℃ до +80℃

	Номинальная скорость ветра
	60 м/с

	Соответствие требованиям RoHS
	
Да
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